蓝牙智能笔（PHA510）使用说明

* **设备清单**

智能板 1个

智能笔 1支

笔芯 3支

笔芯夹 1个

USB 线 1条

蓝牙适配器 1个

1. **硬件使用**
2. Win7环境下（个别win10也需要），需安装蓝牙驱动，蓝牙驱动在<http://www.coursemaker.cn/faq/>可下载

* 32位的操作系统安装CP210xVCPInstaller\_x86；
* 64位的操作系统安装CP210xVCPInstaller\_x64

1. 将蓝牙适配器插在计算机USB口（如软件提示已经连接但书写无反应，请更换USB接口再连接）
2. 智能板横向摆放（金属夹在左侧），长按左上方边缘的开机键开机、关机。
3. 夹上A5幅面的纸张，可多层
4. **软件设置**
5. 点击菜单上的“手写”按钮
6. 选择智能笔型号“PHA510-蓝牙”，点击“连接智能笔”



1. 系统提示“已连接到PHA510-蓝牙”连接成功，此时用智能笔在智能板上书写，笔迹可同步到软件中；同时，液晶屏上显示蓝牙，表示适配器和智能板已经连接



1. **智能板充电**

用USB连线连接到计算机USB口可对智能板充电、智能笔无需充电（注：该USB线仅可充电，不具备数据连接功能）。

**小贴士：**在coursemaker 4.0中选中手写对象，在软件右侧，选中“显示音视频属性”的标签，可以设置“忽略时间”（不记录手写过程，只显示结果）以及调节手写内容显示的速度。