**智能笔（PHA320C）使用说明**

1. **设备清单**

智能板 1个

智能笔 1支


笔芯 3支

笔芯夹 1个

USB 线 1条

蓝牙适配器 1个

1. **外观及功能按键**




1. **智能板充电**

用USB连线连接到计算机，USB口可对智能板充电，智能笔无需充电。

1. **开机**

长按智能板边缘的开机键开机，智能板横放。

建议：先按电源开关开机，再连接USB接口，USB接口连上后在不开机情况下，也会有指示灯，您有可能会误认为设备已经开机了



1. **软件下载**
2. CourseMaker知识创客（微课制作软件）和知识圈App下载地址：[www.coursemaker.cn](http://www.coursemaker.cn)
3. 320C设备驱动下载：<http://www.coursemaker.cn/downloadcenter/>




* 请下载320C设备驱动并安装32位的操作系统安装CP210xVCPInstaller\_x86；64位的操作系统安装CP210xVCPInstaller\_x64


1. **设备连接和使用**
2. **用USB数据线将智能板和电脑相连**
   1. 在不启动CourseMaker软件时，智能笔以鼠标模式运行，可以在photoshop（启用画笔工具）、Word、PPT（打开office软件里的墨迹书写模式）、直播网课平台（支持鼠标勾画功能）等软件里书写勾画。
   2. 这种方式智能笔以鼠标模式运行，笔迹无压感，笔迹定位和书写精度较差。
3. **用USB数据线将智能板和电脑相连（运行CourseMaker软件）**
4. 进入“手写”菜单，选择“Pendo（USB）”



1. 软件上会弹出“设备校准”窗口，按提示将笔尖放在智能板书写区域四个角位置，长按三秒，直到红点不闪烁即可，校准设备完之后即可在操作区域内书写。



1. **用蓝牙适配器将智能板和计算机相连**
2. 将蓝牙适配器插在电脑USB接口处
3. 启动 CourseMaker ，进入“手写”菜单，选择“pendo(蓝牙)”



1. 软件上会弹出“设备校准”窗口，按提示将笔尖放在智能板书写区域四个角位置，长按三秒，直到红点不闪烁即可，校准设备完之后即可在操作区域内书写

\*如果智能笔连不上，请关闭CourseMaker软件重新运行，或者更换蓝牙适配器的USB插口


1. 夹上A5幅面的纸张即可使用，纸张可多层（厚度不超过0.8mm）
2. **在知识圈App里书写**

手机安装知识圈App后，在发布知识、评论、云盘里，都可以进行书写

1. 从任意一个手写菜单进去，选“Pendo”，点击绑定设备，



1. 搜索到蓝牙智能板设备，点击设备名称连接设备，会自动跳转到设备校准页面，按照提示校准完设备即可书写



1. **离线书写功能**

离线书写功能是指在智能板不连接任何设备的情况下书写，书写的内容存储在智能板的存储器里，等连接上手机App后，再读取智能板上的书写内容。

1. 离线书写应用App下载

到360或者应用宝应用市场（andriod）或AppStore（iOS）输入“HYPENote”下载App 

HYPENote

1. 书写

打开智能板电源，放上白纸书写，一页写满后换纸，换纸的同时，按一下智能板上的翻页键

1. 导入打开App，连接设备导入书写内容，详细操作见<http://www.coursemaker.cn/pha510book/>