**CourseMaker蓝牙智能笔（RB-T7-蓝牙）使用说明**

* **设备清单**

智能板 1个

纸本 1个

智能笔 1支

笔芯 2支

笔芯夹 1个

USB 线 1条

蓝牙适配器 1个

1. 使用
2. 将蓝牙适配器插在计算机USB口；
3. 第一次连接时，长按智能板上的电源键，指示灯会红蓝色闪烁（设备正在对码）；
4. 点击菜单上的“手写”按钮；
5. 选择智能笔型号，本款智能笔型号是“RBT7-蓝牙”，点击“连接智能笔”；



1. 系统提示连接成功，可以正常使用，蓝色指示灯常亮；



1. 点击“蓝牙绑定”，可以让蓝牙适配器和电脑绑定。
2. 长按电源键关闭智能板电源。
3. 智能板、智能笔充电

智能板电源开关处和笔的末端有USB充电口，用USB连线连接到计算机USB口可对智能板、智能笔充电（注：该USB线仅具备充电功能，不具备有线连接功能），充满一次电约1.5小时，可持续使用约20小时。