智能笔（RBP1-USB）使用说明

* 设备型号：

RBP1-USB（同RB101）

* 产品配件

智能本 ×1

纸本 ×1

智能笔 ×1

笔芯 ×2

笔芯夹 ×1

Micro USB 连线 ×1

* 连接
1. 用USB数据线将智能板与计算机USB口相连；
2. 智能本横向摆放（USB接口在左侧），纸本放置在智能本上。
* 软件
1. 登录www.coursemaker.cn下载coursemaker 4.0版本，按照提示安装即可；
2. 软件启动后，输入账号和密码登录；
3. 点击菜单上的“手写”按钮；
4. 选择智能笔型号，本款智能笔型号是“RBP1-USB”，点击“连接智能笔”，系统提示“已连接到

RBP1-USB智能笔”，方向设置为“横屏”（如图）。



* 智能笔充电

智能笔的末端有USB充电口，用Micro USB连线连接到计算机USB口可对智能笔充电，充电时，笔身上的蓝色指示灯会亮，充满电后该指示灯熄灭，充满一次电约1.5小时，可持续书写约10小时。

* 客户服务：

QQ：936084426

电话：400-163-9527

E-mail：service@coursemaker.cn

重庆蒙以教育科技有限公司

地址：重庆市南岸区南坪西路38号A栋嘉德中心1号楼8-11

网址：[www.coursemaker.cn](http://www.coursemaker.cn)